|  |  |
| --- | --- |
| **INPUT 1** | |
| **SUHU** | **KETERANGAN** |
| Dingin | 0 – 15 |
| Sejuk | 11 – 25 |
| Normal | 21 – 30 |
| Hangat | 28 – 40 |
| Panas | 36 – 50 |

|  |  |
| --- | --- |
| **INPUT 2** | |
| **CAHAYA** | **KETERANGAN** |
| Gelap | 0 – 35 |
| Normal | 31 – 85 |
| Terang | 81 – 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **OUTPUT** | |
| **KEC. MESIN** | **KETERANGAN** |
| Lambat | 0 – 15 |
| Sedang | 11 – 21 |
| Cepat | 19 – 45 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **INPUT** | | **OUTPUT** |
| **SUHU** | **CAHAYA** | **KEC. MESIN** |
| 1 | Dingin | Gelap | Lambat |
| 2 | Dingin | Normal | Lambat |
| 3 | Dingin | Terang | Lambat |
| 4 | Sejuk | Gelap | Lambat |
| 5 | Sejuk | Normal | Lambat |
| 6 | Sejuk | Terang | Sedang |
| 7 | Normal | Gelap | Sedang |
| 8 | Normal | Normal | Sedang |
| 9 | Normal | Terang | Sedang |
| 10 | Hangat | Gelap | Sedang |
| 11 | Hangat | Normal | Cepat |
| 12 | Hangat | Terang | Cepat |
| 13 | Panas | Gelap | Cepat |
| 14 | Panas | Normal | Cepat |
| 15 | Panas | Terang | Cepat |